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موافقتنامـه

موضوع قرارداد:مطالعات ژئوتکنیک پروژه نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی  زارچ استان یزد

کارفــــــــــرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مهندس مـشاور(پیمانکار):  شرکت نوین ناظر آزمای ایمن 

شماره: PKSP-P2-C1-0406

تاریخ: 30/06/1404



موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده2 آن كه مجموعه اي غيرقابل تفكيك است و ازاين پس قرارداد ناميده مي شود، در تاريخ 30/06/1404  بین شرکت پترو کاویان صنعت پارس به شناسه ملی 10320281395 کد اقتصادی 411374666686 شماره ثبت 379055 به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، عباس آباد-انديشه، خيابان كوه نور، خيابان ششم، پلاك 6-، طبقه 1  و به نمایندگی آقای امین دادور به سمت مدیر عامل كه از اين پس كارفرما ناميده ميشود، از يك سو و پیمانکار: شركت نوین ناظر آزمای ایمن به شماره ثبت 12943 و كد اقتصادي به آدرس قم بلوار جمهوری نبش ک 27 پلاک 56 به نمایندگی آقای عباس عزیزی با سمت مدیر عامل كه از اين پس پیمانکارناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.
ماده 1: موضوع قرارداد 
موضوع قرارداد عبارت است از مطالعات ژئوتکنیک پروژه نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی نی ریز که شرح آن در پيوست شماره 1 تعيين شده است.
ماده 2: اسناد و مدارك
اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:
2-1- موافقتنامه حاضر.
2-2- شرايط عمومي.
2-3- پيوستها:
پيوست 1: شرح موضوع قرارداد.
پيوست 2: شرح خدمات.
پيوست 3: روش محاسبه و نحوه پرداخت.
پيوست 4: برنامه زماني كلي.
پيوست 5: شرايط خصوصي.
2-4- اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، درچارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکارابلاغ شده يا بين دو طرف قرارداد مبادله مي شود.
2-5- مدارك و گزارشهاي مصوب.
ماده 3: مدت قرارداد
مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست شماره 4)، به مدت 25 روز از تاریخ ابلاغ تعیین می گردد.
مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت موضوع ماده 19 شرايط عمومي خواهد بود.
ماده 4: حق الزحمه 
[bookmark: _Hlk198644133]کل حق الزحمه خدمات مطالعات ژئوتکنیک به مبلغ 000/000/500/10 ( ده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان) می باشد.   که صورت وضعیت ارسالی مطابق با پیوست 3 و بعد از تأیید کارفرما قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره 1: به هر صورت وضعیت مبلغ 10 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد، که بعد از ثبت از سوی پیمانکار در سامانه جامع مودیان مالیاتی قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره 2: مبلغ 5 درصد از هر صورت وضعیت به عنوان حق بیمه کسر گردیده و پس از اخذ مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی توسط پیمانکار و ارائه به کارفرما قابلیت پرداخت دارد.
تبصره 3: این قرارداد فاقد هرگونه تعدیلی می باشد.
ماده 5: تعهدات دو طرف قرارداد
پیمانکارمتعهد است خدمات خود را طبق اسناد ومدارك قرارداد، درازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.
كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد ميشود كه درازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوطه را طبق اسناد ومدارك قرارداد‌، به پیمانکارپرداخت كند. 
هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خودرا به طرف ديگراعلام كند. تا وقتيكه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي گردد.
ماده 6: شمار نسخه هاي قرارداد
اين قرارداد در6 ماده و 3 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده است و همه نسخه هاي آن اعتبار يكسان دارند



	نماينده كارفرما قرارداد ما با دو امضا موضوعیت دارد
نام و نام خانوادگی: امین دادور
سمت: مدیر عامل
مهر و امضا
	                            نماينده مهندس مشاور
                        نام و نام خانوادگی: عباس عزیزی
                            سمت: مدیر عامل
                            مهر و امضا








پیوست شماره 1: شرح موضوع قرارداد
[bookmark: _Toc195343239][bookmark: _Toc191116377]1-1- عملیات صحرایی
گمانههای مورد نیاز جهت بررسی و آزمایش شرایط زمین به تعداد 5 حلقه گمانه دستی 3متری  و یک گمانه ماشینی 12 متری. حفر گمانه‌ها بوسیله دستی یا با بیل مکانیکی  صورت گرفته و در ضمن انجام عملیات حفاری نمونه‌های دست خورده و حتی الامکان دست نخورده اخذ گردد.
[bookmark: _Toc195343240][bookmark: _Toc191116378]2-1- آزمایشهای آزمایشگاهی، تحلیل نتایج و ارائه گزارش نهایی
· انجام آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی خاک (ژئوالکتریک) در 7 نقطه در اعماق متر.
· مطالعات رسوب شناسی
· انجام آزمایش صحرایی ضربه و نفوذ استاندارد 
· آزمایش‌های دانه‌بندی، هیدرومتری و حدود اتربرگ بر روی نمونه‌های دست خورده.
· انجام آزمایش برش مستقیم کند (10 نمونه) و تند (10 نمونه)
· دانسیته خاک به روش موم‌گیری بر روی نمونه‌های دست نخورده و تعیین درصد رطوبت و حد روانی و خمیری خاک
· انجام آزمایش نفوذپذیری صحرایی در گمانه‌های ماشینی
·  آزمایش‌های شیمیائی سولفات کلر PH و تعیین نوع سیمان مصرفی در پی‌ها
·  تعیین طبقه‌بندی و تشریح نظری نوع خاک متشکله محل گمانه‌ها
·  تهیه نمودار و مشخصات گمانه‌ها
·  تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک (c و )
·  بررسی زلزله خیزی و ارائه ضرائب زلزله بر اساس آئین نامه 2800 ایران
·  ارائه ظرفیت باربری مجاز پی‌های سطحی بر اساس معیار گسیختگی برشی
· ارائه ظرفیت باربری مجاز خاک بر اساس معیار نشست خاک
· تعیین ضرایب فشار جانبی خاک
· آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)
·  تعیین عمق یخبندان 
·  تعیین تیپ سیمان مصرفی
·  تعیین سطح آب زیرزمینی
·  ارائه مدول قائم بستر خاک، تعیین پارامترهای مکانیکی و پارامترهای الاسیسیته خاک
·  تشریح روانگرایی یا عدم روانگرایی خاک، رمبندگی خاک و ... (مطالعات مخاطرات ژئوتکنیکی)
· آزمایش رمینگ و پول اوت (40 پایه)
· تعیین پروفیل و عمق کوبش پایه‌ها
·  ارائه توصیه‌های فنی و مخاطرات ژئوتکنیکی محل پروژه
·  آزمایش بارگذاری صفحه‌ای و SPT (ضربه و نفوذ استاندارد) در حین حفاری بر روی 3 نمونه
·  ارائه 2 نسخه گزارش نهائی مجلد شده
· مطالعات هیدرولوژی





پيوست شماره 2: روش محاسبه و نحوه پرداخت
مبلغ قرارداد 000/000/500/10 ( ده میلیارد و شصت میلیون ریال) می باشد که پیمانکار جهت خدمات تعیین شده دریافت خواهد نمود.
نحوه پرداخت:
50 % مبلغ قرارداد پس از پایان عملیات حفاری و آزمایشات صحرایی.
50% مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی و تائید گزارشات توسط کارفرما .

	مبلغ کل
	مبلغ واحد
	واحد
	مقدار
	شرح خدمات
	ردیف

	



1،050،000،000
	



70،000،000




	



حلقه
	



15متر
	حفر گمانه دستی تا عمق 3 متری بصورت دستی یا بیل مکانیکی
5 گمانه 3 متری
آزمایش برش مستقیم ، تراکم آزمایشگاهی و CBR
آزمایشات آزمایشگاهی(دانه بندی، حدود اتر برگ ،هیدرومتری و درصد رطوبت)
آزمایشات صحرایی(دانسیته درجا وSPT)
	


1

	250،000،000
	50،000،000
	مورد
	5
	آزمایش بارگذاری صفحه ای(PLT)
	2

	
180،000،000
	
30،000،000
	
مورد

	
7
	آزمایش ژئوالکتریک در 5 نقطه در عمق های 1 الی 6 متری
	
	3

		
1،350،000،000
	
50،000،000
	
حلقه
	
27 متر
	حفر گمانه ماشینی
5 گمانه 3 متری
یک گمانه 12 متری
	
4

	
6،400،000،000
	   
160،000،000
	
عدد
	
40
	انجام تست pull out (کششی و جانبی)
تهیه و آماده سازی و حمل آهن آلات جهت کوبش از نوع ناودانی
	
5


	
180،000،000
	
30،000،000
	
عدد
	
6
	
انجام آزمایشات شیمیایی سولفات و کلر و PH
	
6

	650،000،000
	
	عدد
	1
	تحلیل و ارائه گزارش و دفترچه
	7

	440،000،000
	
	سر جمع
	5
	مطالعات هیدرولوژی
	8

	1،200،000،000
	
	مورد
	10
	انجام  CBRصحرایی و آزمایشگاهی
	9

	10،500،000،000
	جمع کل (ریال)




پيوست شماره 3: برنامه زماني كلي
              انجام خدمات موضوع قرارداد در 25 روز (بیست و پنج روزه) به شرح ذيل برنامه ريزي مي شود: 
3-1) محل و تعداد گمانه ها بر اساس نقشه پيوست قرارداد توسط کارفرما تعيين می گردد و هرگونه تغييراتی می بايست با نظر و تاييد کارفرما انجام شود.
 3-2) با توجه به اينکه محل دقيق گمانه ها توسط کارفرما يا نماينده قانوني وي تعيين مي گردد، لذا در صورت برخورد به لوله هاي آب، نفت، گاز، فاضلاب و همچنين کابلهاي برق و تلفن و ديگر تأسيسات مدفون در زمين در حين حفاري، پیمانکارهيچگونه مسئوليتي نداشته و تماماً به عهده کارفرما مي باشد و در صورت نياز به اخذ استعلام يا مجوز از مراجعه ذيربط، اقدام لازم توسط کارفرما انجام مي گيرد.
3-3) پیمانکاردر برابر هرگونه اعتراض و شکايت مالکين زمين هيچگونه مسئوليت و تعهدي نداشته و کليه مراتب به عهده کار فرما مي باشد.
3-4) هنگام‌‌ اجراي‌‌عمليات‌‌ با‌‌ ‌‌نظر‌‌كارفرما و يا نماينده فني ايشان، براساس شرايط محل و نياز ‌مطالعات‌، ‌‌حجم‌‌عمليات‌‌ حداكثر  25 درصد قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.
3-5) تهیه، خرید،حمل،برشکاری، پایه های کوبشی به عهده پیمانکار می باشد.
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